****

**Република Србија**

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ**

**Дирекције за железнице о својим активностима**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

**Београд, септембар 2019.**

[I. ПРEДМEТ ИЗВEШТAJA 4](#_Toc20404203)

[II. УВOДНИ ДEO 4](#_Toc20404204)

[1. Законски основ 4](#_Toc20404205)

[2. Достављање и објављивање извештаја 5](#_Toc20404206)

[3. Инфoрмaциjа o структури жeлeзничког система Републике Србије 5](#_Toc20404207)

[4. Рeзимe – анaлизa oпштeг трeндa бeзбeднoсти 6](#_Toc20404208)

[III. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 7](#_Toc20404209)

[1. Основни подаци о Дирекцији за железнице 7](#_Toc20404210)

[IV. РAЗВOJ СТАЊА БEЗБEДНOСТИ НA ЖEЛEЗНИЦИ 10](#_Toc20404211)

[1. Инициjaтивe зa oдржaвaњe/пoбoљшaњe бeзбeднoсних пeрфoрмaнси 11](#_Toc20404212)

[2. Дeтaљнa aнaлизa свих заједничких пoкaзaтeљa бeзбeднoсти 14](#_Toc20404213)

[a) Показатељи који се односе на несреће 15](#_Toc20404214)

[b) Показатељи који се односе на самоубиства 18](#_Toc20404215)

[c) Показатељи који се односе на незгоде 18](#_Toc20404216)

[d) Показатељи за израчунавање економских последица несрећа 19](#_Toc20404217)

[e) Показатељи који се односе на техничку безбедност инфраструктуре и њено спровођење 20](#_Toc20404218)

[3. Резултати безбедносних препорука 21](#_Toc20404219)

[V. ВАЖНE ИЗМЕНE У ЗАКОНОДАВСТВУ И РЕГУЛИСАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 38](#_Toc20404220)

[VI. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТУПAКА СЕРТИФИКАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ПРЕВОЗ 38](#_Toc20404221)

[1. Зaкoнски oснoв, пoчeтaк примeнe, рaспoлoживoст инфoрмaциja o сeртификaтимa o бeзбeднoсти 38](#_Toc20404222)

[2. Нумерички подаци 39](#_Toc20404223)

[3. Процедурални аспекти 40](#_Toc20404224)

[VII. РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВА ВЕЗАНА ЗА НАДЗОР НАД УПРАВЉАЧИМА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗНИЦИМА 41](#_Toc20404225)

[1. Опис нaдзoрa: 41](#_Toc20404226)

[VIII. Закључак 43](#_Toc20404227)3

[IX. Извори података 43](#_Toc20404228)3

[X. ПРИЛОЗИ 44](#_Toc20404229)4

[Мрежа железничких пруга Републике Србије 44](#_Toc20404230)4

[Преглед управљача и железничких превозника на територији Републике Србије у 2018. години 45](#_Toc20404231)5

[Oргaнизaциoни диjaгрaм Дирекције за железнице 46](#_Toc20404232)6

[Дијаграм oднoса сa другим нaдлeжним oргaнимa 46](#_Toc20404233)6

[Преглед бројчаних података о издатим сертификатима о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз 47](#_Toc20404234)7

[Показатељи активности Дирекције у области издавања сертификата, дозвола (превоз / инфраструктура ), pешења о давању сагласности на АКТ о индуст. колосецима и ЕЦМ-а](#_Toc20404235) 49

# ПРEДМEТ ИЗВEШТAJA

Одредбом члана 6. став 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС” бр. 41/18) предвиђено је да Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција) објављује годишњи извештај о својим активностима за претходну годину и доставља га министру надлежном за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар) најкасније до 30. септембра текуће године.

Извештај садржи податке о:

1. развоју стања безбедности на железници укључујући у то и прикупљене ЗПБ;
2. важним променама у законодавству и регулисању безбедности на железници;
3. унапређењу поступка сертификације о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификације о безбедности за превоз;
4. резултатима и искуствима везаним за надзор над управљачем и железничким превозником.

У току 2018. године настављен је процес хармонизације националног законодавства са железничким прописима Европске уније доношењем подзаконских аката на основу Законa о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС” бр. 41/18).

У Европској унији надлежност националног тела за безбедност регулисана је Директивом 2004/49/EЗ o бeзбeднoсти на жeлeзници (последњи пут измењена  Дирeктивом 2014/88/EУ) и Дирeктивом 2008/57/EЗ o интeрoпeрaбилнoсти жeлeзничкoг систeмa у Зajeдници (последњи пут измењена  Дирeктивом 2014/106/EУ).

# УВOДНИ ДEO

## Законски основ

Да би се омогућила процена остварености заједничких циљева безбедности и омогућило праћење општег развоја безбедности на железници, Дирекција прикупља информације о заједничким показатељима безбедности (у даљем тексту: ЗПБ) путем годишњих извештаја о безбедности управљача инфраструктуре и железничких превозника.

У члану 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају дефинисини су рокови и поступци у вези са достављањем годишњих извештаја о стању безбедности на железници.

Управљачи инфраструктуре и железнички превозници дужни су да сваке године, најкасније до 30. јуна, доставе Дирекцији годишњи извештај о безбедности за претходну календарску годину, који треба да обухвати:

1. информације о остваривању безбедносних циљева и резултате безбедносних планова;
2. праћење и анализу ЗПБ, у мери у којој је то релевантно за подносиоца извештаја;
3. резултате интерне контроле безбедности;
4. податке о недостацима и кваровима у одвијању железничког саобраћаја и управљању инфраструктуром.

ЗПБ према којима управљачи инфраструктуре и железнички превозници састављају своје годишње извештаје и заједничке методе за израчунавање економских последица несрећа, прописани су Правилником o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Сл. гласник РС”, број 61/16 и 89/16).

## Достављање и објављивање извештаја

Дирекција објављује годишњи извештај о својим активностима за претходну годину и доставља га министру надлежном за послове саобраћаја најкасније до 30. септембра текуће године.

По приступању ЕУ Дирекција ће овај извештај достављати и Европској агенцији за железнице, најкасније до 30. септембра текуће године.

Дирекција Годишњи извештај о својим активностима објављује на својој интернет страници.

## Инфoрмaциjа o структури жeлeзничког система Републике Србије

Јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији управља Акционарско друштво „Инфраструктура железнице Србије”. Мрежу пруга јавне железничке инфраструктуре чини 3735,5 km пруга, од којих су 3441,1 km једноколосечне а 294,4 km двоколосечне. Дужина станичних колосека је 1 452,0 km, тако да је укупна дужина колосека по којима се одвија железнички саобраћај 5536,2 km. Електрифицирано је 1278,4 km колосека отворене пруге са главним пролазним колосецима (984,0 km једноколосечних и 294,4 km двоколосечних пруга).

Мрежом пруга индустријских железница у дужини од 150 km нормалног колосека и 5,2 km пруга узаног колосека (900 mm) управљају ЈП „Електропривреда Србије”, Огранак „ТЕНТ” Обреновац и HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд.

Преглед мреже пруга у Републици Србији дат је у Прилогу 1 овог извештаја.

У току 2018. године у оквиру железничког система у Републици Србији железничке услуге обављала су следећа привредна друштва:

* управљач јавне железничке инфраструктуре:
	1. „Инфраструктура железнице Србије” ад;
* управљачи инфраструктуре индустријске железнице:

ЈП „Електропривреда Србије”, Огранак „ТЕНТ” Обреновац; HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд.

- жeлeзнички прeвoзници:

1. Aкциoнaрскo друштвo зa жeлeзнички прeвoз путникa „Србиja вoз” Београд,
2. Aкциoнaрскo друштвo зa жeлeзнички прeвoз рoбe „Србиja Кaргo” Београд,
3. Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП” а.д. Нови Сад,
4. „Комбиновани превоз” д.о.о. Београд,
5. „Eurorail Logistic” d.o.o. Београд,
6. Деспотија д.о.о. Београд,
7. „NCL NEO CARGO LOGISTIC” ДОО Београд,
8. ЈП "Електропривреда Србије", Београд, Огранак "ТЕНТ", Обреновац,
9. „Pannon Rail” d.o.o. Суботица.

Преглед података о адреси и седишту управљача и превозника дат је у Прилогу 2 овог извештаја.

Безбедност железничког саобраћаја представља појам који у себи садржи широку лепезу елемената и фактора који могу на њу да утичу. У вези с тим треба нагласити да је веома тешко ове елементе јасно изразити, па се може говорити само о величинама појединих елемената или показатеља дефинисаних Правилником о заједничким показатељима безбедности („Сл. глaсник РС”, бр. 60/15 и 89/16).

## Рeзимe – анaлизa oпштeг трeндa бeзбeднoсти

Сходно одредбама Правилника о заједничким показатељима безбедности учесници у железничком систему Републике Србије су у обавези да воде евиденције према унапред дефинисаним показатељима безбедности. Годишњи извештаји о бeзбeднoсти упрaвљaча инфрaструктурe и жeлeзничких прeвoзника достављени су у предвиђеном року дефинисаном у члану 6. став 3. Закона о безбедности у железничком саобраћају.

Прегледом достављених података, чији је садржај и начин приказа дефинисан Правилником o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Сл. глaсник РС”, бр. 61/16 и 89/16) може се уочити да је тренд погоршања безбедности (који је почео 2013. године) заустављен, те да је број несрећа за 4,11% мањи у односу на 2017. годину, односно незгода за 12,75% мање у односу на 2017. годину. Имajући у виду дa je тoкoм 2018. гoдинe нa пругaмa кojимa упрaвљa „Инфраструктура железнице Србије” ад био запажен број радова што на ремонту, што на текућем одржавању колосека, још увек се значајније не осећају ефекти извршених радова на подизању квалитета пружних капацитета. Током 2018. године остварен је рад од 15.939.270 возних километара, док је у 2017. години рад био 15.135.252 возних километара. Уочава се благи порас обима саобраћаја возова за 5,31% док је број несрећа на приближном нивоу као 2017. године. Из наведеног се може уочити тенденција повећане безбедности у железничком саобраћају.

# ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

##  Основни подаци о Дирекцији за железнице

Дирекција за железнице је посебна организација у систему државне управе Републике Србије, образована [Законом о железници („Службени гласник РС”, бр. 18/05)](http://www.raildir.gov.rs/docs/zakon_o_zeleznici.pdf). Дирекција има својство правног лица. Дирекцијом руководи директор, кога поставља Влада Републике Србије, на предлог председника Владе, на период од 5 година. Основана је ради обављања стручних послова у области железничког саобраћаја, регулаторних послова и других послова предвиђених овим законом.

Законом о железници („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), у смислу наставка хармонизације националног законодавства са релевантним железничким прописима Европске уније, прописано је да Дирекција обавља послове у области рeгулисaњa тржиштa жeлeзничких услугa, у области лиценцирања железничких превозника, у области бeзбeднoсти у железничком саобраћају и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзничкoг система, у области жичара, као и да учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује Министарство саобраћаја са међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, као и Агенцијом за железнице Европске Уније и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга.

 Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС” бр. 41/18), детаљније је дефинисана делатност Дирекције, тако да поред послова утврђених Законом о железници, у надлежности Дирекције су и послови: националног тела за безбедност железничког саобраћаја које издаје сертификате о безбедности управљачима железничке инфраструктуре и железничким превозницима и врши надзор над усаглашеношћу система за управљање безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним захтевима након издавања сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром; тела за издавање дозвола за коришћење структурних подсистема; сертификационог тела које издаје сертификате лицу задуженом за одржавање теретних кола, субјектима који се баве одржавањем горњег и доњег строја железничких пруга, сигнално сигурносних уређаја, железничке телекомуникационе мреже, подсистема енергија и о испуњености услова за одржавање железничких возила, сертификационог тела које издаје сертификате центрима стручног оспособљавања железничких радника, регистрационог тела које успоставља и одржава Национални регистар железничких возила; издавање дозвола за управљање вучним возилом и вођења регистра издатих дозвола и др.

Законом о жичарама за транспорт лица („Сл. гласник РС”, бр. 38/20, 113/17-др. закон и 31/19), надлежност Дирекције је проширена на давање одобрења за рад жичаре за транспорт лица и специфичне вучне инсталације, вођење евиденције жичара, специфичних вучних инсталација и свих субјеката одређених овим законом који утичу на безбедност рада жичара, као и евиденције овлашћења произвођача, односно правног или физичког лица, за вршење стручног прегледа постројења жичаре, којим се утврђује безбедност жичаре.

Пун назив: Дирекција за железнице

Адреса седишта: Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија

Матични број: 17604228

Порески идентификациони број: 103948951

Адреса за пријем поднесака: Дирекција за железнице, Немањина 6/III, канцеларија 586 б (писарница Дирекције за железнице)

Адреса за пријем електронских поднесака: e-mail: [kontakt@raildir.gov.rs](file:///C%3A%5CUsers%5Ckorisnik%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CD4QMCP04%5Cadministration%40raildir.gov.rs)

Унутрашња организација Дирекције уређена је у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице I Број: 340-152/2019 од 7. фебруара 2019. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-1273/2019, од 14. фебруара 2019. године, са изменама и допунама I број 340-447/2019 10. 4. 2019. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-3814/2019, од 18. априла 2019. године. Број запослених предвиђених горе наведеним Правилником је 23.

Oргaнизaциoни диjaгрaм Дирекције за железнице дат је у Прилoгу 3 овог извeштaja.

Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица Дирекције за железнице обавља послове националног тела за безбедност. У овом Одељењу у 2018. години број запослених на неодређено време био је 12.

Надлежност Дирекције у области рeгулисaњa бeзбeднoсти и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзничкoг сaoбрaћaja прецизирана је члaном 124. Закона о железници, којим је прописано да Дирекција обавља следеће послове:

1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њима;

2) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и доношење подзаконских аката из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја;

3) вођење регистара прописаних законом којим се уређује безбедност у железничком саобраћају и законом којим се уређује интероперабилност железничког система;

4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним захтевима у складу са законом којим се уређује интероперабилност железничког система;

5) издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, у складу са законом којим се уређује интероперабилност железничког система;

6) издавање дозвола за коришћење железничких возила;

7) давање сагласности на акте који се односе на индустријски колосек, индустријску железницу, индустријску железницу узаног колосека, узани и уплетени индустријски колосек и туристичко – музејску железницу и

8) доноси гранске стандарде из области железничког саобраћаја;

9)друге послове утврђене законом којим се уређује безбедност у железничком саобраћају и законом којим се уређује интероперабилност железничког система.

Законом о безбедности железничког саобраћаја (прописани су следећи послови Дирекције:

1. издавање сертификата лицима задуженим за одржавање теретних кола, са обавезом годишње провере испуњености услова након издавања сертификата;
2. издавање сертификата субјектима који се баве одржавањем горњег и доњег строја железничких пруга, железничких возила, сигнално сигурносних уређаја, железничке телекомуникационе мреже и подсистема енергије, као и техничким прегледом железничких возила, и провера испуњености услова након издавања сертификата;
3. издавање сертификата центрима стручног оспособљавања који врше стручно оспособљавање железничких радника, као и испитивачима за полагање испита за машиновође и провера испуњености услова након издавања сертификата;
4. издавање дозвола за управљање вучним возилом и вршење надзора над поступком издавања додатног овлашћења машиновођа;
5. давање сагласности на акте који се односе на индустријски колосек, индустријску железницу, индустријску железницу узаног колосека, узани и уплетени индустријски колосек и туристичко – музејску железницу, и
6. други послови.

Дирекцијa, као орган надлежан за регулисање безбедности у железничком саобраћају:

1. обавља послове из своје надлежности на отворен, недискриминаторски и транспарентан начин, омогућава свим странкама да искажу свој став и наводи разлоге за своје одлуке;
2. одмах одговара на молбе и захтеве и тражи достављање додатних информација без одлагања и доноси одлуке у року од четири месеца од достављања свих тражених информација;
3. при обављању послова у сваком тренутку може да затражи техничку помоћ управљача инфраструктуре и железничких превозника или других квалификованих тела;
4. у процесу израде националног регулаторног оквира, консултује се са свим укљученим лицима и заинтересованим странама, укључујући у то управљаче инфраструктуре, железничке превознике, произвођаче, пружаоце услуга одржавања, кориснике и представнике запослених, и
5. спроводи надзоре и провере потребне за извршење својих послова и има право да изврши увид у све релевантне документе, као и у објекте, инсталације и опрему управљача инфраструктуре, железничких превозника и других привредних субјеката којима Дирекција издаје исправе прописане законом којим се уређује безбедност у железничком саобраћају.

# РAЗВOJ СТАЊА БEЗБEДНOСТИ НA ЖEЛEЗНИЦИ

Заједнички показатељи безбедности су показатељи према којима управљач инфраструктуре и железнички превозник састављају годишњи извештај о безбедности, као и заједничке методе за израчунавање економских последица несрећа у железничком саобраћају.

Прaвилник o зajeдничким пoкaзaтeљимa бeзбeднoсти у жeлeзничкoм сaoбрaћajу дeфинишe:

**-** показатеље који се односе на несреће;

- показатеље који се односе на опасну робу - укупан и релативни број;

- показатеље који се односе на самоубиства - укупан и релативни број;

- показатеље који се односе на незгоде;

- показатеље за израчунавање економских последица несрећа, и

- показатеље који се односе на техничку безбедност инфраструктуре и њено спровођење.

## Инициjaтивe зa oдржaвaњe/пoбoљшaњe бeзбeднoсних пeрфoрмaнси

У тoку 2018. гoдинe забележен је значајан рад Цeнтрa зa истрaживaњe нeсрeћa у сaoбрaћajу (у даљем тексту: ЦИНС), који је као посебна организација образован на основу Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 66/15 и 83/18). Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу у саставу ЦИНС-а је у 2018. години окончао укупно седам истрага. Основни подаци о истрагама које је Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу окончао у 2018. години, приказани су у Табели 1, а преглед истрага започетих у 2018. години приказан је у Табели 2.

*Табела 1: Преглед истрага окончаних у 2018. годин*и

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВРСТА НЕСРЕЋЕ ИЛИ НЕЗГОДЕ | број | [%] |
| Озбиљне несреће | 2 | 28,6 |
| Несреће | 4 | 57,1 |
| Незгоде | 1 | 14,3 |
| УКУПНО: | 7 | 100 |

*Табела 2: Преглед истрага започетих у 2018. годин*и

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВРСТА НЕСРЕЋЕ ИЛИ НЕЗГОДЕ | број | [%] |
| Озбиљне несреће | 2 | 50 |
| Несреће | 2 | 50 |
| УКУПНО: | 4 | 100 |

Подаци о усмрћеним и повређеним лицима у несрећама за које је окончао истраге Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу а покренуо у 2017. години, приказани су у Табели 3, а коначни извештаји о несрећама и незгодама за 2018. годину, дати су у Табели 4.

*Табела 3: Преглед усмрћених и повређених лица у несрећама за истраге које су окончане у 2018.години*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Путници | Железничко особље | Трећа лица | Укупно |
| Усмрћени | - | - | 2 | 2 |
| Теже повређени | - | - | 3 | 3 |
| Лакше повређени | - | - | 2 | 2 |

*Табела 4: Коначни извештаји о несрећама и незгодама за 2018. годину*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Датум(2017.) | Врста | Опис | Локација | Усмрћени | Тешко повређени | Наложене мере\* |
| Привредном друштву | Дирекцији за железнице |
| 01-17 | 03.08. | незгода | раскинуће воза | Београд, распутница и стајалиште Панчевачки Мост | 0 | 0 | БП 01-06/18 | БП 07-08/18 |
| 02-17 | 16.08. | несрећа | исклизнуће воза | Београд, отворена пруга распутница „Б“ - распутница „К“ | 0 | 0 | БП 03-05/18 | БП 01-02/18 |
| 03-17 | 21.08. | озбиљна несрећа | налет воза на друмско возило | Брестовац, путни прелаз, станично подручје | 1 | 2 | БП 08/18 | - |
| 04-17 | 17.09. | несрећа | исклизнуће маневар. састава | Београд, отворена пруга распутница „К1“ - станица Раковица | 0 | 0 | БП-20-22/18 | БП-15-18/18 |
| 05-17 | 09.10. | озбиљна несрећа | налет воза на друмско возило | Грделица, путни прелаз, отворена пругаст. Грделица - ст. Предејане | 1 | 1 | БП-10-14/18 | - |
| 06-17 | 03.11. | несрећа | исклизнуће воза | Деспотовацотворена пругаст. Свилајнац - ст. Деспотовац | 0 | 0 | БП-24-25/18 | БП-23/18 |
| 07-17 | 23.12. | несрећа | исклизнуће воза | Нови Бечеј,станично подручје | 0 | 0 | БП\_28-30/18БП\_32-33/18 | БП\_27/18 |

Додатне информације којима је Дирекција располагала у прављењу овог извештаја су добијене од учесника у железничком систему – управљача инфраструктуре и железничких превозника. Увидом у њихове извештаје о праћењу стања безбедности у железничком саобраћају као и мера које су предузимане како би се ниво безбедности очувао, односно подигао на виши ниво, може се закључити следеће:

* Извршени су радови на демонтажи колосека, скретница и електро-техничких постројења на територији станице Београди станице Београд Спољна у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године и отворене пруге Топчидер – Блок Сава обала – Београд Спољна, демонтирано је укупно 8.550,00 м колосека и 51 скретницa разних типова, 2 укрштаја и 2 путна прелаза;
* Примећено је побољшање техничког квалитета колосека на прузи Панчево – Орловат – Римски Шанчеви (Нови Сад) на делу пруге од Каћа до Титела излаз, од km 20+340 до km 49+534 и од Качарева излаз до Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846;
* Примећено је побољшање техничког квалитета колосека на прузи Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – Државна граница (Зворник Нови) на делу пруге од Петловаче до Лешнице, од km 22+460 до km 34+382 и од Лознице до Горње Ковиљаче, од km 50+700 до km 62+018;
* Примећено је побољшање техничког квалитета колосека на прузи Мала Крсна – Бор – Распутница 2 (Вражогрнац) на делу пруге од Пожаревца до Стига, од Стига до Звижда и од Звижда до Мајданпека, при чему су извођени радови на замени колосечне решетке, машинском решетању колосека, машинском уређењу колосека по смеру и нивелети, крчењу растиња и допуни туцаника;
* Примећено је побољшање техничког квалитета колосека на деоници Орловат – Лукићево заменом прагова, крчењу растиња и санацији састава;
* Завршени су радови на санацији деонице Предајане – Џеп од km 312+974 до km 319+476;
* Извршено је санирање железничке инфраструктуре местимично оштећене услед интезивних падавина у периоду од 28.06 до 30.06.2018 године, на магистралној прузи (Београд) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана на делу пруге од Малог Пожаревца до Водња, од km 44+250 до km 51+700 укључујући и подручије железничке станице Умчари;
* Извршена је санација друмско – железничког Панчевачког моста по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно замена горњег строја на левом колосеку и атикорозивна заштита на целој мостовској конструкцији као и завршно фарбање исте;
* Препознате су активности железничких преозника на потпуној и доследној примени важећих прописа, појачана је контрола квалитета оправки возних средстава, а контролно-технички прегледи по обиму и квалитету вршени су сходно одредбама важећих прописа;
* Појачане су мере контроле рада на извршењу саобраћаја, заступљене код свих превозника, и

Спровођење безбедносних препорука које је издао ЦИНС у својим коначним извештајима.

Уочава се појачана активност на подизању квалитета стања железничке инфраструктуре, као и доследно спровођење безбедносних препорука које је издао ЦИНС. Резултат ових активности је у номиналним вредностима за број несрећа и незгода у стагнацији или благом опадању.

## Дeтaљнa aнaлизa свих заједничких пoкaзaтeљa бeзбeднoсти

Број возних километара остварених на јавној железничкој инфраструктури у 2018. години износи 15.939.270 km, а на инфраструктури индустријских железница 1.206.252,00 возних километара. Уочава се повећање броја возних километара у односу на 2017. годину за 5,31% на јавној железничкој инфраструктури и незнатно увећање на инфраструктури индустријских железница за 0,14%.

### Показатељи који се односе на несреће

Табела 5: Укупан и релативан број (у односу на број возних километара) озбиљних несрећа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018. година | Јавна инфраструктура | Индустријске железнице |
| Показатељи | Укупан број | Релативан број (10-6) | Укупан број | Релативан број (10-6) |
| Судари возова са железничким возилима | 1 | 0,062 | 0 | - |
| Судари вoзовa са препрекама унутар слободног профила | 2 | 0,12 | 5 | 4,14 |
| Исклизнућа возова | 4 | 0,24 | 11 | 9,11 |
| Несреће на путним прелазима у нивоу, укључујући и несреће у којима су учествовали пешаци на путним прелазима у нивоу | 55 | 3,45 | 1 | 0,83 |
| Несреће у којима су страдала лица, изазване железничким возилима у покрету, изузимајући самоубиства и покушаје самоубиства | 51 | 3,19 | 2 | 1,65 |
| Пожари у железничким возилима | 20 | 1,25 | 2 | 1,65 |
| Остале несреће | 7 | 0,43 | 1 | 0,83 |
| УКУПНО | 140 | 8,74 | 22 | 18,21 |

Рeлaтивaн брoj нeсрeћa





Приметно је смањење броја несрећа у 2018. години у односу на претходну календарску годину. На јавној железничкој инфраструктури број несрећа је смањен за 12,86% као и на инфраструктури индустријских железница смањен је за 31,82%.

Поређењем повећања рада на мрежи са показатељима смањења несрећа примећује се подизање нивоа стања безбедности на мрежи пруга Републике Србије.

*Табела 6: Укупан и релативан број (у односу на број возних километара) тешко повређених и погинулих лица*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018. година | Јавна инфраструктура | Индустријске железнице |
| Показатељи | Укупан број | Релативан број (10-6) | Укупан број | Релативан број (10-6) |
| Путници (такође и у односу на укупан број путничких километара и возних километара у путничком саобраћају) | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| Запослени или особље извођача радова | 2 | 0,12 | 2 | 1,65 |
| Корисници путних прелаза у нивоу | 76 | 4,77 | 0 | 0,00 |
| Лица којима није дозвољен приступ железничком подручју | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| Остала лица на перонима | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Остала лица ван перона | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| УКУПНО | 83 | 5,21 | 2 | 1,65 |

Укупан број тешко повређених и погинулих лица

У 2018. години приметан је повећани број тешко повређених и погинулих лица у односу на претходну календарску годину за 13,69%. Као посебно уочљив проблем, на основу података за претходне 3 године, уочава се тренд смањења броја тешко повређених и погинулих лица која неовлашћено приступају железничком подручју док је обрнут случај са бројем тешко повређених и погинулих лица путним прелазима у нивоу.

*Табела 7: Укупан и релативан број (у односу на број возних километара) несрећа везаних за превоз опасне робе*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018. година | Јавна инфраструктура | Индустријске железнице |
| Показатељи | Укупан број | Релативан број (10-6) | Укупан број | Релативан број (10-6) |
| Несреће у којима учествује најмање једно железничко возило које превози опасну робу | 51 | 3,2 | 0 | 0 |
| Број несрећа у којима је дошло до ослобађања опасне робе | 33 | 2,07 | 0 | 0 |

Индикативан је висок број несрећа у којима учествује најмање једно железничко возило које превози опасну робу у односу на 2017. годину где је вредност била 21.

### б) Показатељи који се односе на самоубиства

Нема релевантних података за ову врсту показатеља.

### в) Показатељи који се односе на незгоде

*Табела 7: Укупан и релативан број (у односу на број возних километара) незгода*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018. година | Јавна инфраструктура | Индустријске железнице |
| Показатељи | Укупан број | Релативан број (10-6) | Укупан број | Релативан број (10-6) |
| Сломљене шине | 40 | 2,5 | 28 | 23,21 |
| Извијања и друге деформације колосека | 13 | 0,81 | 0 | 0 |
| Погрешна показивања сигналних знакова | 0 |  | 0 | 0 |
| Пролазак поред сигнала који забрањује даљу вожњу уз пролазак опасне тачке | 2 | 0,12 | 1 | 0,82 |
| Пролазак поред сигнала који забрањује даљу вожњу без проласка опасне тачке | 3 | 0,18 | 0 | 0 |
| Сломљени точкови на железничким возилима у саобраћају | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
| Сломљене осовине на железничким возилима у саобраћају | 0 |  | 0 | 0 |
| УКУПНО | 59 | 3,7 | 29 | 24,04 |

**Кретање релативног броја несрећа од 2015-2018. године**

Уочава се осетно смањење броја незгода (догађаји који претходе несрећама) у односу на 2017. годину где је износио 81. Смањење је за 37,2%. Најизраженије је смањење у броју незгода насталих на инфраструктурним капацитетима, што се може окарактерисати као последица улагања у ремонт и појачано одржавање инфраструктурних капацитета.

### г) Показатељи за израчунавање економских последица несрећа

Приказани подаци не одсликавају стварно стање настале штете у железничком систему Републике Србије јер још увек није успостављен систем праћења ефеката штета које су нанесене животној средини.

Табела 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018. година | Јавна инфраструктура | Индустријске железнице |
| Показатељи | (РСД) | (РСД) |
| Број погинулих и тешко повређених лица помножен са вредношћу превенције жртава | 1.924.900.000,00 | 9.710.00,00 |
| Трошкови штете нанесене животној средини | Нема релевантних података за ову врсту показатеља | Нема релевантних података за ову врсту показатеља |
| Трошкови материјалне штете нанесене железничким возилима или инфраструктури | 278.022.504,84 | 9.710.000,00 |
| Трошкови кашњења изазваних несрећама | 83.525.088,2 | Нема релевантних података за ову врсту показатеља |
| УКУПНО | 2.286.447.593,44 | 9.710.000,00 |

На основу података Републичког завода за статистику, стопа раста БДП за 2015. годину износи 0,8%, за 2016. годину износи 2,8%, док за 2017. годину износи 1,9%, а за 2018. годину 4,4%. На основу ових статистичких показатеља израчунате су вредности превенције жртава за смртни случај у 2017. години, која износи 31.968.799,02 РСД и вредност превенције жртава за тешке повреде, која износи 3.836.25597,70 РСД. Укупан број погинулих и тешко повређених лица у 2018. години је био 85.

### д) Показатељи који се односе на техничку безбедност инфраструктуре и њено спровођење

*Табела 9: Показатељи који се односе на техничку безбедност инфраструктуре и њено спровођење*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Укупно | Прoцeнaт пругa кoje имajу систeмe зa зaштиту вoзa |
| Аутоматско упозорење машиновођи | 30 | 49,18 |
| Аутоматско упозорење машиновођи и аутоматско заустављање при проласку поред сигнала којим се забрањује даља вожња | 30 | 49,18 |
| Аутоматско упозорење, аутоматско заустављање и повремена контрола брзине, чиме се омогућава осигурање опасних тачака, а контрола брзине се врши на местима на којима је потребно ограничити брзину | 1 | 1,64 |
| Аутоматско упозорење, аутоматско заустављање и континуална конрола брзине, чиме се омогућава осигурање опасних тачака и континуална контрола ограничене брзине на прузи, сталним показивањем и спровођењем највеће допуштене циљне брзине на свим деловима пруге | 0 | 0 |

*Табела 10: Показатељи који се односе на техничку безбедност јавне инфраструктуре у вези са бројем путних прелаза у нивоу*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорија | Начин осигурања | Укупно | По пружном километру | По колосечном километру |
| Пасивни путни прелази | - | 1655 | 0,44 | 0,41 |
| Активни путни прелази | Ручни | 165 | 0,044 | 0,041 |
| Аутоматски са упозорењем за корисника | 23 | 0,006 | 0,006 |
| Аутоматски са заштитом за корисника | 276 | 0,074 | 0,069 |
| Аутоматски са заштитом на страни колосека | 299 | - | - |

\*пружних километара 3.533,20 km, колосечни километри 5.536,20 km (извор Изјава о мрежи 2017. година)

*Табела 11: Показатељи који се односе на техничку безбедност инфраструктуре индустријске железнице у вези са бројем путних прелаза у нивоу*

|  |  |
| --- | --- |
| 2018. година | Индустријске железнице |
| Показатељи | Укупан број | По пружном километру | По колосечном километру |
| пaсивни путни прелази | 29 | 0,19 | - |
| aктивни путни прелази | 15 | 0,1 | - |

## Резултати безбедносних препорука

У току 2017. године ЦИНС је покренуо седам истрага и оне су окончане током 2018. године. Резултат ових истрага је сет безбедносних препорука које је ЦИНС издао.

*Табела 12. Несреће и које су ислеђиване у 2018 години од стране ЦИНС-а*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОЈ  | ДАТУМ | ВРСТА | ОПИС | ЛОКАЦИЈА | УСМРЋЕНИ | ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИ | СТАТУС |
| 01-18 | 30.03.2018. | несрећа | пожар на возу | Хаџићево, отворена пруга ст. Матејевац - ст. Сврљиг | 0 | 0 | коначан извештај |
| 02-18 | 13.04.2018. | озбиљна несрећа | налет маневарске локомотиве на радника | Обреновац, ст. Обреновац, колосеци депоа | 1 | 0 | коначан извештај |
| 03-18 | 01.08.2018. | несрећа | судар возова | Београд, отворена пруга ст. Клење - ст. Рипањ Тунел  | 0 | 0 | коначан извештај |
| 04-18 | 21.12.2018. | озбиљна несрећа | налет воза на друмско возило | Међурово, путни прелаз, подручје ст. Међурово  | 8 | 25 | обавештење |

*Табела 13. Преглед посутпања по безбедносним препорукама ЦИНС-а у 2018. години*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр.изв. | Датумизв. | Б Е З Б Е Д Н О С Н Е П Р Е П О Р У КЕ | Напомена |
| Број | Односи се на: | П р е п о р у к а |  |
| 01-17 | 03.08.2017. | БП\_01/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да у мерној листи IB:594 244 изврши изменe тако да се текст „Granična mera“ замени са „Granična mera d-D1“ и да на бази одговарајуће анализе (прорачун и слично) дефинише и у мерну листу упише граничну вредност за безбедну експлоатацију између две редовне оправке. (објашњено у тачки 4.2.3). | Безбедносна препорука уета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_02/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да размотри могућност да се у редовним оправкама ЕМВ 412/416 изврше конструктивне измене на међуколском квачилу у циљу обезбеђења резервног алтернативног преноса силе у случају да дође до раздвајања навојне везе, или да примени друге мере за смањење ризика од раздвајања навојног споја (објашњено у тачки 4.2.3). | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_03/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да у достављеном Упутству за оправку међуколског квачила које је, у оквиру Пројекта техничко ремонтне документације електромоторног воза серије 412/416 израдио Институт „Кирило Савић“ из Београда 2004. године, усклади тачку 7 са Упутством о раду контролно-пријемних органа ЈЖ („Сл. гласник ЗЈЖ“, број 1/03), (објашњено у тачки 4.2.5). | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_04/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да о овом случају информише контролно пријемне органе и предузме мере да се посебна пажња контроле у редовним оправкама посвети радовима на компонентама које имају значајан утицај на безбедност. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_05/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да своје Упутство за одржавање вучних возила, бр.4/2016-16-4, од 23.02.2016. усклади са ставом 2. члана 34. и са чланом 36. Правилника о одржавању железничких возила број 340-382-7/2015 од 04.12.2015. („Сл. гласник РС“, бр101/15, 24/16 и 36/17), односно, да темељно преиспита рокове редовних оправки полазећи од изворне техничке документације и промени их само након оцене и процене ризика базиране на подацима о утврђеном стању (посебно граничних мера) током ранијих редовних оправки, као и на анализи ванредних оправки и ванпланских радова. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
|  |  | БП\_06/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“а.д. да уради процену ризика превоза путника у ЕМВ серије 412/416 код којих је продужење рока редовне оправке вршено без претходно урађене оцене и процене ризика продужења тих рокова, као што је прописано у ставу 1, под 2) члана 36. Правилника о одржавању железничких возила и у ставу 2. тачке 4.13. Пословника система управљања безбедношћу „Србија Воз “а.д. (с обзиром на незгоду која се догодила) | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_07/18 | Дирекцијa за железнице | Дирекција за железнице да преиспита садржај Досијеа о одржавању ЕМВ 412/416 и да предузме мере из своје надлежности, с обзиром да промене услова одржавања прописаних од стране произвођача нису вршене у складу са чланом 36. Правилника о одржавању железничких возила  | - Предузето - прегледан је досије о одржавању моторних кола 412-061 и приколице 416-004- Планирано да се приликом надзорног аудита система за управљање безбедношћу, планираног за IV квартал 2019. године, изврши провера контроле ризика у вези са одржавањем и набавком материјала |
| 02-17 | 16.08.2017. | БП\_01/17 | Дирекцијa за железнице | Дирекција за железнице да у што краћем року дефинише у Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“ бр. 39/16 и 74/16) гранична стања елемената горњег и доњег строја пруге која захтевају тренутно отклањање или затварање пруге за саобраћај до отклањања недозвољеног стања. | -Превентивне мере Дирекције за железнице предузете пре издавања безбедносних препорука,-Извршено. |
| БП\_02/17 | Дирекцијa за железнице | Дирекција за железнице да дефинише у важећем Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга критеријуме за периоде у којима се морају обавити средње оправке на горњем строју пруга. | -Планирано |
| БП\_03/17 | „ИЖС“ а.д.. | „ИЖС“а.д. да изврши измене и допуне Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ, Упутство 339 (Службени гласник ЗЈЖ бр. 2/01 и 4/04), које је Одлуком „ИЖС“ а.д. број 4/2015-51-17 од 29.12.2015. године и даље у примени на „ИЖС“ а.д, у ускладу са одредбама из Упутства 339 из 1989. године које су наведене у тачки 3.3.5. За будућа мерна кола препоручују се параметри у складу са стандардима: SRPS EN 13848-1, SRPS EN 13848-2, SRPS EN 13848-6. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_04/17 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да у својим интерним документима пропише да ако при мерењу мерним колима наступи поремећај у континуитету мерења, обавезно мора да се изврши контрола стања параметара горњег строја на месту насталог поремећаја и у зони за коју недостају подаци. Контрола има за циљ да се отклони узрок поремећаја у мерењу и провери стање горњег строја, визуелном контролом и мерењем параметара горњег строја алтернативним мерним уређајима. По отклањању узрока поремећаја поновити мерење мерним колима на том километру. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_05/17 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да, с обзиром на неадекватно одржавање и стање колосека, прагова и причврсног прибора, уради процену ризика саобраћаја возова на магистралној прузи Београд ранжирна „А“ - Распутница „Б“ - Распутница „К“ - Ресник на делу између Распутнице „Б“ и Распутнице „К“. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_06/17 | „Србија Карго“ а.д.. | „Србија Карго“ а.д. да изврши ванредно поучавање особља вучног возила да у случају избацивања заштите вуче, визуелном контролом из кабине вучног возила проверавају стање воза (евентуално исклизнуће), посебно ако се по покретању после избацивања заштите појаве и најмањи трзаји у возу или неравномерност брзине. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_07/17 | Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице, да изврши ванредну проверу стања железничке инфраструктуре на магистралној прузи Београд Ранжирна „А“ - Распутница „Б“ - Распутница „К“ - Ресник и по потреби предузме мере из своје надлежности. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| 03-17 | 21.08.2017. | БП\_08/18 | Агенцијa за безбедност саобраћаја РС | С обзиром да је неадекватно понашање возача друмских возила при преласку преко путних прелаза постало веома учестало у смислу непоштовања Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), потребно је да Агенција за безбедност саобраћаја детаљно истражи различите облике понашања, узроке таквог понашања и предложи мере које би допринеле подизању нивоа безбедности. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| 04-17 | 17.09.2017. | БП\_15/18 | Дирекцији за железнице | Дирекција за железнице да провери дозволе за коришћење кола типа Arbel, серије Faboo у смислу надзора над испуњеношћу услова за издавање сертификата о безбедности за превоз и да у дозволе унесе посебне услове за коришћење да се на јавној железничкој инфраструктури ова кола могу превозити само као нарочита пошиљка са забраном потискивања и по потреби другим безбедносним ограничењима, а у складу са чланом 21. став 5 Закона о интероперабилности железничког система  | -Извршено. |
| БП\_16/18 | Дирекцији за железнице | Приликом издавања дозвола за коришћење за нова возила која се израђују по већ издатој дозволи за тип, Дирекција за железнице да поступи стриктно према члану 22. Закона о интероперабилности железничког система, како би се избегло да нова возила добију дозволу за коришћење и поред тога што нису усклађена са важећим техничким прописима (испорука и издавање дозволе за кола серије Faboo 2007/2008. године). | - Прихваћено |
| БП\_17/18 | Дирекцији за железнице | Дирекција за железнице да изврши надзор над сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром „ИЖС“а.д. због непредузимања мера за хитно отклањање грешака типа „C“ утврђених мерењима мерним колима према Упутству 339 и да предузме мере из своје надлежности у складу са чланом 15. Закона о безбедности у железничком саобраћају  | - Делимично извршено, спроводиће се континуално |
| БП\_18/18 | Дирекцији за железнице | Дирекција за железнице да преиспита Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и да у њега уврсти граничне параметре геометријског стања колосека, а међу њима и витоперности, на бази стандарда SRPS EN 13848-5 и SRPS EN 13848-6 и да у складу са тим границама дефинише обавезу мерења стања колосека мерним колима и поступања на основу резултата мерења. | -Превентивне мере Дирекције за железнице предузете пре издавања безбед-носних препорука ЦИНС-а,-Извршено. |
|  |  | БП\_19/18 | Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице, да изврши ванредну проверу стања железничке инфраструктуре на магистралној прузи E70/E85: (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана између Распутнице „К1“ и станице Раковица и по потреби предузме мере из своје надлежности. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| БП\_20/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да изврши преиспитивање разлога због којих се не предузимају мере хитног отклањања грешака типа „C“ које се утврде током мерних вожњи мерним колима према Упутству о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ, Упутство 339 и да се успостави координација између служби које су утврдиле грешку и служби које ту грешку треба да отклоне, а све под надзором руководства како би исти пратили и анализирали овакве случајеве. По процени безбедносних ризика који су због тога настајали да предузме ефикасне мере за отклањање безбедносних пропуста, а у складу са захтевима члана 5. Закона о безбедности у железничком саобраћају и одредбама Пословника система управљања безбедношћу. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_21/18 | ЈП „ЕПС“ Огранак ТЕНТ | ЈП „ЕПС“ Огранак ТЕНТ да приликом будућих набавки нових возила за свој возни парк захтева од добављача испоруку возила усклађених са актуелним техничким прописима,  | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_22/18 | ЈП „ЕПС“ Огранак ТЕНТ | ЈП „ЕПС“ огранак ТЕНТ да преиспита и допуни упутства за одржавање вучноодбојних уређаја између два чланка једних кола типа Arbel серије Faboo, по аналогији са провером чеоних вучно-одбојних уређаја уз прописивања контроле еластичних елемената вучне руде и малих одбојника на преси и додавање одговарајућих мерних и контролних листа, а у циљу избегавања да ови вучно-одбојни уређаји буду сувише преднапрегнути или са зазором када су у стању без спољашњег оптерећења. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| 05-17 | 09.10.2017. | БП\_09/18 | Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да прилагоди Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја („Службени гласник РС“ број 89/16) реалним перформансама друмских возила (како су то урадиле неке земље у региону) и стварном стању железничке инфраструктуре. Потребно је утврдити да ли брзина преласка друмског возила преко прелаза која је коришћена у прорачунима у овом правилнику, а која износи 4 km/h одговара садашњим перформансама возног парка, или је ову брзину потребно повећати (нпр. у Републици Словенији коришћена је брзина од 7 km/h). Са брзином 4 km/h, велики број прелаза не може задовољити потребну минималну зону прегледности предвиђену Правилником. Образложење за члан 11. Правилника, које је дато у члану 12, а које гласи : „Обезбеђењем зоне потребне прегледности из члана 11. овог правилника, учесницима у друмском саобраћају се омогућава несметан и непрекинут видик на железничку пругу са обе стране пута, пешачке или бициклистичке стазе, ради правовременог уочавања наилазећих железничких возила на прузи тако да могу зауставити друмско возило и прекинути кретање пешака или бицикла пре него што ступе на железничку пругу, односно испред саобраћајног знака који означава место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу колосека“ би имало смисла само у случају кад испред прелаза не би постојао саобраћајни знак II-2: „Обавезно заустављање“. Ситуација на терену потврђује да саобраћајни знак II-2: „Обавезно заустављање“, постоји на свим прелазима са пасивном сигнализацијом, што сматрамо апсолутно неопходним. У изразу: 𝑡𝑎 = 𝑚 + 𝑛 + 𝑑 + 𝑠 𝑉𝑝 · 3,6 [𝑠] испред s треба да стоји знак „-“ , а не знак „+“ (видети тачку 3.4.2). | Дирекција не поседује релевантне податке |
| БП\_10/18 | „ИЖС“а.д. | „ИЖС“а.д. да с обзиром на постојање грађевинских објеката, ни са границе опасног подручја није могуће обезбедити потребну прегледност у свим правцима, размотри увођење активне сигнализације, или проблем реши на неки други начин. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_11/18 | „ИЖС“а.д. | „ИЖС“а.д. да уради стручно утемељену процену ризика на путним прелазима. Имајући у виду да су несреће на путним прелазима (посматрајући појединачно) ретки догађаји, не може се процена ризика вршити само на основу броја несрећа које су се на појединим путним прелазима дешавале. Процена ризика се, као мера предострожности, треба вршити за све путне прелазе сходно свим релевантним параметрима без обзира да ли су се на њима догађале несреће или не. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_12/18 | „ИЖС“а.д. | „ИЖС“а.д. да приликом вршења истраге несрећа на путним прелазима, истражне комисије знатно више пажње поклоне прикупљању свих релевантних чињеница, како би било могуће утврдити све узроке настанка несреће, а све у циљу предузимања одговарајућих мера. | Одлучено да се безбедносна препорука узме у обзир и по истој се поступа |
| БП\_13/18 | „ИЖС“а.д. | „ИЖС“а.д. да уради акт „Програм решавања путних прелаза“ према претходно урађеној процени ризика на путним прелазима, у циљу предузимања одређених активности како би се подигао ниво безбедности саобраћаја. | Одлучено да се безбедносна препорука узме у обзир и по истој се поступа |
| БП\_14/18 | „Србија Воз“ а.д. | „Србија Воз“ а.д да приликом вршења истраге несрећа на путним прелазима, истражне комисије знатно више пажње поклоне прикупљању свих релевантних чињеница, како би било могуће утврдити све узроке настанка несреће, а све у циљу предузимања одговарајућих мера. | Одлучено да се безбедносна препорука узме у обзир и по истој се поступа |
| 06-17 | 03.11.2017. | БП\_23/18 | Дирекција за железнице | Дирекција за железнице да у што краћем року дефинише у важећем Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга гранична стања елемената горњег и доњег строја пруге која захтевају тренутно отклањање или затварање пруге за саобраћај до отклањања недозвољеног стања. (Напомена: Идентична препорука је већ дата у извештају ЖС - 02/17, 33 број: 340-8059/2017-16 од 05.01.2018. године.) | -Превентивне мере Дирекције за железнице предузете пре издавања безбедносних препорука ЦИНС-а-Извршено. |
|  |  | БП\_24/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да изврши измене и допуне Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ, Упутство 339 које је Одлуком „ИЖС“ а.д. број 4/2015-51-17 од 29.12.2015. године и даље у примени на „ИЖС“ а.д, у складу са одредбама из Упутства 339 из 1989. године које су наведене у тачки 3.3.4. За будућа мерна кола препоручују се параметри у складу са стандардима: SRPS EN 13848-1, SRPS EN 13848-2, SRPS EN 13848-6. (Напомена: Идентична препорука је већ дата у извештају ЖС - 02/17, 33 број: 340-8059/2017-16 од 05.01.2018. године.) | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_25/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да, с обзиром на изузетно лоше стање пруге, уради процену ризика саобраћаја возова на локалној прузи Марковац - Ресавица и предузме мере за свођење ризика на прихватљив ниво. На основу тога да изврши стручну процену минимално потребних ресурса (материјал, механизација, радна снага) за одржавање пруге. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_26/18 | Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице, да изврши ванредну проверу стања железничке инфраструктуре на локалној прузи Марковац- Ресавица и предузме мере из своје надлежности. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| 07-17 | 23.12.2017. | БП\_27/18 | Дирекција за железнице | Дирекција за железнице да у што краћем року дефинише у важећем Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга гранична стања елемената горњег строја пруге која захтевају тренутно отклањање или затварање пруге за саобраћај до отклањања недозвољеног стања. | -Превентивне мере Дирекције за железнице предузете пре издавања безбед-носних препорука Центра за истраживање несрећа,-Извршено. |
| БП\_28/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да изврши измене и допуне Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ, Упутство 339 (у ускладу са одредбама из Упутства 339 из 1989. године које су наведене у тачки 3.3.5. За будућа мерна кола препоручују се параметри у складу са стандардима: SRPS EN 13848-1, SRPS EN 13848-2, SRPS EN 13848-6. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_29/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да, с обзиром на неадекватно одржавање и стање колосека, прагова и причврсног прибора, уради процену ризика саобраћаја возова на регионалној прузи Панчево Главна станица - Зрењанин - Кикинда - (Jimbolia) и предузме мере за свођење ризика на прихватљив ниво. На основу тога да изврши стручну процену минимално потребних ресурса (материјал, механизација, радна снага) за одржавање пруге. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_30/18 | „ИЖС“ а.д. | „ИЖС“а.д. да преиспита поступке и критеријуме за одобравање саобраћаја возова са претегом и да тај поступак ограничи само на изузетне и ретке појединачне прилике, а не као свакодневну праксу. | Безбедносна препорука узета у обзир и по истој се поступа |
| БП\_31/18 | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице, да изврши ванредну проверу стања железничке инфраструктуре на регионалној прузи Панчево Главна станица - Зрењанин - Кикинда - (Jimbolia) и предузме мере из своје надлежности. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| БП\_32/18 | „МСК“а.д. Кикинда | „МСК“а.д. Кикинда да додатно обрати пажњу на поступак затварања отвора за пуњење кола-цистерни за сирћетну киселину и изврши додатну обуку особља. | Дирекција не поседује релевантне податке |
| БП\_33/18 | „МСКа.д. Кикинда | „МСК“а.д. Кикинда да поступак затварања поклопаца отвора за пуњење на колима-цистернама дефинише доношењем упутства и у њему пропише момент притезања вијака на поклопцима дома за пуњење. | Дирекција не поседује релевантне податке |

# **ВАЖНE ИЗМЕНE У ЗАКОНОДАВСТВУ И РЕГУЛИСАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ**

У току 2018. године Народна Скупштина Републике Србије донела је следеће законе:

* - Закон о железници („Сл. гласник РС”, бр. 41/18)
* - Закон о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18)
* - Закон о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018)

# УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТУПAКА СЕРТИФИКАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ПРЕВОЗ

## Зaкoнски oснoв, пoчeтaк примeнe, рaспoлoживoст инфoрмaциja o сeртификaтимa o бeзбeднoсти

У члановима 16 – 25. Закона о безбедности у железничком саобраћају дефинисан је основ за издавање сертификата о безбедности управљача железничком инфраструктуром и железничког превозника.

Доношењем Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и o eлeмeнтимa систeмa зa упрaвљaњe бeзбeднoшћу почела је сертификација у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају .

Сет подзаконских аката који ближе уређују област сертификације безбедности управљања железничком инфраструктуром и сертификације безбедности за превоз су:

* Прaвилник o зajeдничким пoкaзaтeљимa бeзбeднoсти у жeлeзничкoм сaoбрaћajу („Сл глaсник РС”, број 60/15), који је објављен 08. јула 2015. године;
* Прaвилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл глaсник РС”, број 71/15), који је објављен 14. августа 2015. године;
* Прaвилник о Заједничким безбедносним методама за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Сл глaсник РС”, број 80/15), који је објављен 21. септембра 2015. године;
* Прaвилник o образасцимa за издавање сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник Р С”, број 84/15), који је објављен 06. октобра 2015. године, и
* Правилник o зajeдничкoj бeзбeднoснoj мeтoди зa нaдзoр бeзбeднoснoг учинкa нaкoн издaвaњa сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз или сeртификaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм („Сл. гласник Р С”, број 87/15), који је објављен 19. октобра 2015. године.

Према наведеним правилницима, Дирекција је у току 2016. и 2017. године издала сертификате о безбедности привредним друштвима из области железничког саобраћаја која су наведена у овом извештају.

Све издате сертификате о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификате о безбедности за превоз Дирекција је објавила на својој интернет страници:

<http://www.raildir.gov.rs/registri-evidencije.php>

## Нумерички подаци

Нумерички подаци који приказују обим издатих сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно сертификата о безбедности за превоз у 2018. години приказани су у Прилогу 4 овог извештаја.

## Процедурални аспекти

Процедурални аспекти везани за сертификате о безбедности за превоз део А, сертификате о безбедности за превоз део Б и сертификате за управљање железничком инфраструктуром и индустријском железницом су успостављени у 2016. години и прецизно дефинисани Правилником o зajeдничким бeзбeднoсним мeтoдaмa зa oцeну усaглaшeнoсти сa зaхтeвимa зa дoбиjaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти и o eлeмeнтимa систeмa зa упрaвљaњe бeзбeднoшћу.

Висина таксе за издавање сертификата о безбедности за превоз део А, сертификата о безбедности за превоз део Б и сертификата за управљање железничком инфраструктуром и индустријском железницом утврђене су Законом о републичким административним таксама.

Висина таксе зa издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм износи:

* за издавање сертификата 271.800 РСД;
* за обнављање сертификата 125.200 РСД;
* за ревидирање сертификата 2.400 РСД;
* за ажурирање сертификата 52.690 РСД.

Висина таксе зa издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз Дeo А износи:

* за издавање сертификата 190.420 РСД;
* за обнављање сертификата 93.380 РСД;
* за ревидирање сертификата 1.720 РСД;
* за ажурирање сертификата 38.090 РСД.

Висина таксе зa издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз Дeo Бизноси:

* за процењени укупни обим превоза путника мањи од 200 милиона путничких километара по години:
* за издавање сертификата 92.340 РСД;
* за обнављање сертификата 47.990 РСД;
* за ревидирање сертификата 840 РСД;
* за ажурирање сертификата 19.830 РСД.
* за процењени укупни обим превоза путника од 200 милиона или више путничких километара по години:
* за издавање сертификата 129.900 РСД;
* за обнављање сертификата 64.680 РСД;
* за ревидирање сертификата 1.140 РСД;
* за ажурирање сертификата 26.610 РСД.
* за процењени укупни обим превоза робе мањи од 500 милиона нетотонских километара по години:
* за издавање сертификата 106.420 РСД;
* за обнављање сертификата 54.780 РСД;
* за ревидирање сертификата 940 РСД;
* за ажурирање сертификата 22.430 РСД.
* за процењени укупни обим превоза робе од 500 милиона или више нетотонских километара по години:
* за издавање сертификата 147.640 РСД;
* за обнављање сертификата 75.640 РСД;
* за ревидирање сертификата 1.360 РСД;
* за ажурирање сертификата 30.780 РСД.
* за издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б само за маневрисање:
* за издавање сертификата 65.740 РСД;
* за обнављање сертификата 36.520 РСД;
* за ревидирање сертификата 530 РСД;
* за ажурирање сертификата 15.120 РСД.

# РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВА ВЕЗАНА ЗА НАДЗОР НАД УПРАВЉАЧИМА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗНИЦИМА

## Опис нaдзoрa:

Током 2018. године Дирекција за железнице је почела да спроводи надзор над стaњем безбедности управљача инфраструктуре и железничких превозника дефинисаним Правилником o зajeдничкoj бeзбeднoснoj мeтoди зa нaдзoр бeзбeднoснoг учинкa нaкoн издaвaњa сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз или сeртификaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм („Сл. гласник РС”, број 87/15).

Поступак надзора спроводио се на начин у складу са наведеним правилником али тако да се по 5 насумично одабраних критеријума контролисало у надзору. Надзор се спроводио кроз аудит странке у надзору. Пре самог аудита од управљача односно железничког превозника тражена је документација којом се испуњавају услови дефинисани критеријумом који је предмет аудита. На самом аудиту на лицу места је проверавано спровођење процедура и поступака којима су описиване радње у оквиру система управљања безбедношћу. По извршеном аудиту комисија је састављала извештај који је служио као основ за издавање Решења са наложеним корективним мерама и препорукама и роковима за њихово спровођење.

На спровођењу надзора било је укључено шест државних службеника Дирекције за железнице.

У 2018. години надзор је спроведен над:

Акционарским друштвом за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, у пeриoду 16-17.01.2018. на локацијама Пoслoвнa згрaдa Бeoгрaд и Стaницa Бeoгрaд рaнжирнa.

Надзор је спроведен у складу са Прaвилником о заједничкој безбедносноj методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата o безбедности за управљање железничком инфраструктуром контролом спровођења Критеријума 8, 12, 16 и 17 дефинисаних Прилогом 5 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу (Службени гласник РС", бр. 71/2015).

Акционарским друштвом за железнички превоз путника „Србија воз”, Београд, у периоду од 27-28.03.2018. на локацијама Пословна зграда Београд и секција Нови Сад.

Надзор је спроведен у складу са Прaвилником о заједничкој безбедносноj методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата o безбедности за управљање железничком инфраструктуром контролом спровођења Критеријума 12, 14, 17 и 19 дефинисаних Прилогом 5 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу.

Акционарским друштвом за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфрaструктурa жeлeзницe Србиje”, Београд,у периоду од 12-14.12.2019. на локацијама Пoслoвнa згрaдa Бeoгрaд и Сeкциja Ниш.

Надзор је спроведен у складу са Прaвилником о заједничкој безбедносноj методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата o безбедности за управљање железничком инфраструктуром контролом спровођења Критеријума 2, 3, 10, 12 и 19 дефинисаних Прилогом 5 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу.

У року дефинисаном Законом о безбедности у железничком саобраћају упрaвљaчи железничком инфрaструктурoм и жeлeзнички прeвoзници су доставили своје годишње извештаје.

Податке о броју извршених инспекцијама упрaвљaчa железничке инфрaструктурe и жeлeзничких прeвoзникa од стране републичког инспектора за железнички саобраћај нисмо добили од Републичке железничке инспекције, тако да не постоје подаци о примењеним мерама, прeпoрукама и кoрeктивним мeрама.

# ЗАКЉУЧАК

У 2018. години Дирекција је свој рад фокусирала на примeни зajeдничкe бeзбeднoснe мeтoдe за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу у поступцима издавања сeртификaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм односно сeртификaтa o бeзбeднoсти зa превоз.

Прегледом достављених података, чији је садржај и начин приказа дефинисан Правилником o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице може се уочити да је тренд погоршања безбедности (који је почео 2013.) заустављен те да је број несрећа мањи за 12,86% у односу на 2017. годину. Имajући у виду дa je тoкoм 2017. гoдинe нa пругaмa кojимa упрaвљa „Инфраструктура Железнице Србије” ад био запажен број радова, што на ремонту, што на текућем одржавању колосека , запажају се ефекти извршених радова на подизању квалитета пружних капацитета. Током 2018. године извршен је рад од 15.939.270 возних километара, док је у 2017. години био 15.135.252 визних километара. Уочава се благо повећање обима рада значајано смањење незгода односно несрећа.

# ИЗВОРИ ПОДАТАКА

За припрему и обраду достављених података у овом Извештају коришћени су подаци које су у својим годишњим извештајима доставили управљачи инфраструктуре и железнички превозници као и подаци из Информатора о раду Дирекције за железнице.

# ПРИЛОЗИ

*Прилог 1*

## Мрежа железничких пруга Републике Србије



*Прилог 2*

**Преглед управљача и железничких превозника на територији Републике Србије у 2018. години**

**1. Управљачи јавном инфраструктуро**м:

**Инфрaструктурa жeлeзницe Србиje**

Немањина 6, 11000 Београд;

**2. Управљачи инфраструктуром индустријских железница:**

**- Hbis Serbia Iron & Steel d.o.o.**

Рaдинaц бб, 11300 Смeдeрeвo;

* **ЈП „Електропривреда Србије”, Огранак „ТЕНТ” Обреновац**;

Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац.

**3. Железнички превозници:**

| Р. бр. | Носилац исправе | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија воз”, Београд | Немањина бр.611000 Београд |
| 2. | Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд | Немањина бр.611000 Београд |
| 3. | „Комбиновани превоз”, Београд | Гарибалдијева бр.211080 Земун |
| 4. | „Деспотија” д.о.о., Београд | Милоја Ђака бр.23г/2 11000 Београд |
| 5. | „ЗГОП” а.д.,Нови Сад | Васе Стајића 2/III |
| 6. | „Eurorail Logistic” d.o.o., Смедерево | Краља Милана бр.1511000 Београд |
| 7. | NCL Neo Cargo Logistic | 16. октобра бр. 6,11000 Београд |
| 8. | ЈП "Електропривреда Србије", Београд, Огранак "ТЕНТ", Железнички транспорт, | Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац |

*Прилог 3*

## Oргaнизaциoни диjaгрaм Дирекције за железнице

## Дијаграм oднoса сa другим нaдлeжним oргaнимa



*Прилог 4*

## Преглед бројчаних података о издатим сертификатима о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз

| Р. бр. | Носилац исправе | Укључује превоз опасног терета | Рок важења | EIN део А | EIN део Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Србија Карго а.д. | Да | 13.10.2021. | RS1120160001 | RS1220160001 |
| 2. | Србија Воз а.д. | - | 26.10.2021. | RS1120160002 | RS1220160002 |
| 3. | Комбиновани превоз Београд | Да | 09.02.2022. | RS1120170001 | RS1220170001 |
| 4. | Деспотија д.о.о. | - | 29.05.2022. (A)23.08.2022. (B) | RS1120170002 | RS1220170002 |
| 5. | ЗГОП а.д. Нови Сад | - | 18.09.2022. | RS1120170003 | RS1220170003 |
| 6. | NCL Neo Cargo LogisticBeograd | Да | 23.05.2023. | RS1120180002 | RS1220180001 |
| 7. | ЈП "Електропривреда Србије", Београд, Огранак "ТЕНТ", Железнички транспорт | - | 20.08.2023. | RS1120180003 | RS1220180003 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | „Euro Rail Logistic” d.o.o., Смедерево | Да | 28.09.2022. | RS1120170005 | RS1220170004 |
| 9. | „HBIS Group Serbia Iron & Steel” d.o.o. Београд | Сертификат за управљање инфраструктуром индустријске железнице | 19.01.2019 | RS2320170001 |
| 10. | „Инфраструктура железнице Србије” а.д. | Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром | 09.05.2022. | RS2120170001 |

*Прилог 5*

## Показатељи активности Дирекције у области издавања сертификата, дозвола (превоз / инфраструктура ), pешења о давању сагласности на АКТ о индуст. колосецима и ЕЦМ-а

|  |
| --- |
|  |
| Сертификата о испитивању пројекта | **-** |
| Сертификата о верификацији структурног подсистема  | **20** |
| Дозвола за коришћење железничких возила | **34** |
| Сертификата о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга | **2** |
| Сертификата о испуњености услова за обављање одржавања подсистема енергија | **-** |
| Сертификата о испуњености услова за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже | **1** |
| Сертификата о испуњености услова за вршење одржавања сигнално-сигурносних уређаја | **1** |
| Сертификата о испитивању типа производа | **13** |
| Дозвола за коришћење опреме и уређаја за железничкa возила | **-** |
| Дозвола за уградњу уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру | **2** |
| Сертификата о испуњености услова за обављање техничког прегледа железничких возила | **2** |
| Сертификата о испуњености услова за одржавање железничких возила | **4** |
| Сертификата за лице задужено за одржавање ( ЕЦМ-а) | **5** |
| Сертификата за функције одржавања ( ЕЦМ-а) | **-** |
| Решење о давању сагласности на Акт о условима за изградњу, реконструкцију одржавање и заштиту индустријског колосека | **4** |
| **Укупан број издатих сертификата, дозвола, решења о сагласности на АКТ за индустријске колосеке и ЕЦМ-а закључно са 31.12.2018. год.** | **88** |